2024年危险废物污染环境防治信息公开

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，产生固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。结合我公司实际情况，现将我司危险废物污染环境防治信息公开如下：

企业名称 ：立中四通轻合金集团股份有限公司

地址 ：河北省保定市清苑区发展西街359号

法人代表 ：臧永兴 13832299002

危险废物产生规模 ：年产废量1000吨以上

危险废物贮存设施数量：危险废物贮存库1处

危险废物贮存设施面积：TS004(700㎡）

2024年共计产生各类危险废物1802.1665吨，委外处置1787.019吨，年末库存36.7615吨。详见附表1《2024年危险废物产生、处置及库存表》。

立中四通轻合金集团股份有限公司

2025年1月10日

2024年度危险废物产生、处置及库存表

单位：吨

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **危废名称** | **危废代码** | **产生环节** | **危废**  **特性** | **年初**  **库存** | **产生量** | **委外**  **处置量** | **年末**  **库存** | **危废去向** |
| 废液压油 | HW08  900-218-08 | 液压  机产  生 | 易燃性,毒性 | 0 | 4.113 | 4.113 | 0 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司/沧州星河环境技术有限公司 |
| 废油桶 | HW08  900-249-08 | 废油  包装  物 | 易燃性,毒性 | 0 | 0.728 | 0.728 | 0 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司/沧州星河环境技术有限公司 |
| 废铅蓄电池 | HW31  900-052-31 | 发电  机 | 腐蚀性,毒性 | 0 | 0.197 | 0.197 | 0 | 保定市翔途再生资源回收有限公司 |
| 废乳化液 | HW09  900-007-09 | 轧机  润  滑、  降温 | 毒性 | 0 | 7.871 | 7.321 | 0.55 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司/沧州星河环境技术有限公司 |
| 废铝灰 | HW48  321-026-48 | 熔化  工序 | 反应性 | 21.614 | 1480.573 | 741.9025 | 36.0455 | 河北三益再生资源利用有限公司 |
| 724.239 | 内蒙古华源天鹿环保科技有限公司 |
| 除尘灰 | HW48  321-034-48 | 除尘  工序 | 反应性,毒性 | 0 | 87.4675 | 87.4675 | 0 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司/沧州星河环境技术有限公司 |
| 除尘泥 | HW48  321-034-48 | 除尘  沉淀  池 | 反应性,毒性 | 0 | 207.655 | 207.655 | 0 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司/沧州星河环境技术有限公司 |
| 废活性炭 | HW49  900-039-49 | 废气  治理 | 毒性 | 0 | 0.414 | 0.414 | 0 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司/沧州星河环境技术有限公司 |
| 废滤筒 | HW49  900-041-49 | 除尘  工序 | 毒性 | 0 | 9.061 | 8.895 | 0.166 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司/沧州星河环境技术有限公司 |
| 废布袋 | HW49  900-041-49 | 布袋  除尘  器 | 毒性 | 0 | 3.218 | 3.218 | 0 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司/沧州星河环境技术有限公司 |
| 废催化剂 | HW50  772-007-50 | 脱硝  工序 | 毒性 | 0 | 0.869 | 0.869 | 0 | 河北汉唐宏远环保科技有限公司 |
| 合计 | | | | 21.614 | 1802.1665 | 1787.019 | 36.7615 |  |